**Galaxy Watch8 Series Specifications**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Galaxy Watch8 | Galaxy Watch8 Classic |
| Farve | - 44mm: Graphite, Silver  - 40mm: Graphite, Silver | 46mm: Black, White |
| Dimension[[1]](#footnote-1)  & vægt[[2]](#footnote-2) | - 44mm: 43.7mm x 46mm x 8.6t (34.0g)  - 40mm: 40.4mm x 42.7mm x 8.6t (30.0g) | 46mm: 46.4mm x 46mm x 10.6t (63.5g) |
| Skærm | Sapphire Crystal  - 44mm: 1.47-inch (480x480)  Super AMOLED, Full Color Always On Display  - 40mm: 1.34-inch (438x438)  Super AMOLED, Full Color Always On Display | Sapphire Crystal  - 46mm: 1.34-inch (438x438)  Super AMOLED, Full Color Always On Display |
| Processor | Exynos W1000 (5 Core, 3nm) |  |
| Hukommelse  & Opbevaring | 2GB memory + 32GB storage | 2GB memory + 64GB storage |
| Batteri[[3]](#footnote-3) (typosk) | - 44mm: 435mAh  - 40mm: 325mAh | 445mAh |
| Opladning[[4]](#footnote-4) | Hurtig opladning (WPC-baseret trådløs opladning) | |
| OS[[5]](#footnote-5) | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 6) | |
| UI | One UI 8 Watch |  |
| Sensor | Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal Sensor + Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor | |
| Forbindelse | LTE[[6]](#footnote-6), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo | |
| Holdbarhed[[7]](#footnote-7) | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H | |
| Kompatibilitet | Android 12.0 eller højere og med mere end 1,5 GB hukommelse[[8]](#footnote-8) | |

1. Sælges separat. Tilgængeligheden af urremme kan variere efter marked eller operatør. [↑](#footnote-ref-1)
2. Målt uden urem. [↑](#footnote-ref-2)
3. Batterilevetiden er baseret på resultater fra interne laboratorietests for typiske brugsmønsterscenarier udført af Samsung. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af forskellige brugsmønstre, enhedsmodel, netværksmiljø og andre faktorer. Typisk værdi testet under tredjeparts laboratorieforhold. Typisk værdi er den anslåede gennemsnitsværdi i betragtning af afvigelsen i batterikapacitet blandt de batteriprøver, der er testet i henhold til IEC 61960-standarden. [↑](#footnote-ref-3)
4. Test udført af Samsung med en forhåndsudgivet version af Galaxy Watch8 og Galaxy Watch8 Classic (BT & LTE), hver parret med en Samsung-telefon; alle enheder testet med forhåndsudgivet software, Galaxy Watch Magnetic Fast Charging USB C-kabel (EP-OR900) og Samsung 25W USB C-strømadapter (EP-TA800). Opladningstiden varierer med region, indstillinger, brugsmønster og miljøfaktorer; de faktiske resultater kan variere. Samsung 25W USB C Power Adapter (EP-TA800) sælges separat. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wear OS Powered by Samsung fungerer med telefoner, der kører Android 12 eller nyere med mere end 1,5 GB hukommelse. Kompatible enheder kan variere efter marked, operatør eller enhedsmærke. [↑](#footnote-ref-5)
6. LTE-forbindelse er kun tilgængelig i LTE-modeller. [↑](#footnote-ref-6)
7. Galaxy Watch8-serien har opnået MIL-STD 810H-certificering: Det har gennemgået en test, der gentages fra -20 °C (1 time) til 50 °C (1 time) i i alt 6 timer. [↑](#footnote-ref-7)
8. Enhedsaktivering er kun tilgængelig efter tilslutning til en smartphone, der understøtter Google Mobile Services. Kompatible enheder kan variere efter marked, operatør eller enhedsmærke. [↑](#footnote-ref-8)