Fritsla 181023

**DiffuOne - för fuktiga och utsatta betonggolv**

Betonggolvet i en industri- eller butikslokal utsätts dagligen för mycket slitage, här krävs det mer än målning för att skydda och underhålla underlaget. Hagmans DiffuOne-system är en 1-skiktsbeläggning särskilt utvecklad för att behandla betonggolv som är extremt fuktiga. DiffuOne är vatten- och kemikaliebeständig.

**Med DiffuOne får du garanterat ett diffusionsöppet, slitstarkt och lättstädat betonggolv**, menar Bengt Johansson, vår egen golvexpert.

Som med allt annat arbete finns det inga genvägar, det krävs ett bra underarbete för att slutresultatet ska bli bra. På hagmans.com finns användarinstruktioner för förarbetet och för läggning av DiffuOne.

Varumärket Hagmans är en del av Hagmans Nordic AB.