**Ny stackläggare hos Norditek**

*Att använda en stackläggare på en kross- eller sorteringsanläggning har många fördelar, t.ex ökad effektivitet, bättre arbetsmiljö och högre kvalitet på slutprodukten. Norditek har nu tagit hem en ny stackläggare från TerexFinlay av modellen TC80, som förutom grus- och krossapplikationer även kan användas för återvinningsapplikationer med extra tillval av överbandsmagnet.*

Att använda stackläggare på en kross- eller sorteringsanläggning har många fördelar jämfört med att lasta ut materialet på marken direkt från kross- eller sorteringsverket – till exempel ökad effektivitet, förbättrad arbetsmiljö och högre kvalitet på slutprodukten.

1. Effektiviteten på anläggningen ökar då det utmatade materialet kan läggas på större högar och inte behöver flyttas undan lika ofta. Hjullastaren som flyttar materialet kan användas till andra aktiviteter som har mervärde för företaget.
2. Arbetsmiljön på anläggningen blir bättre när användandet av hjullastare minskar – det medför mindre damm, mindre avgaser och lägre ljudnivå, och såklart – risken för påkörningsolyckor minskar när hjullastartrafiken minskar.
3. Kvaliteten på slutprodukten blir högre. Mindre hjullastaraktivitet kring det utmatade materialet minskar risken för sammanpressning och krossning av materialet och ökar därmed kvaliteten på slutprodukten.

För första gången i Sverige finns nu hos Norditek en mobil, larvburen stackläggare av modellen TC80 från TerexFinlay. Stackläggaren är 24m lång i arbetsläge, drivs dieselhydrauliskt och har en kapacitet på ca 500 ton/timma. Med hydraulisk justering finns möjlighet att ändra vinkeln på bandet och arbeta med olika utlastningshöjder, varav maxhöjden är 10,5m. Bredden på transportbandet är 1050mm och stackläggningskapaciteten är hela 1.806m3 vid 24o vinkel.

Stackläggarna från TerexFinlay har en robust konstruktion, vilket borgar för lång livslängd. Den här modellen är snabbetablerad och kan, i och med larvunderredet, lätt flyttas runt på anläggningen. Vanligen används stackläggare för grus- och bergapplikationer, men med ett extra tillval av överbandsmagnet kan stackläggaren även användas för återvinningsapplikationer.

Kontakta Norditek för mer information om stackläggare från TerexFinlay, eller besök vår hemsida www.norditek.se.