****

**Robuste RJ45 moduler til industrielle applikationer**

Phoenix Contact har nu lanceret nye RJ45 sokkelmoduler til markedet i et kompakt design, velegnede til industrielle applikationer. Versioner til DIN-skinne montering samt til integration i eksisterende væggennemføringsrammer muliggør anvendelse i en lang række applikationer.

Sokkelmodulerne kan bruges so koblermoduler mellem to RJ45 konnektorer samt til direkte tilslutning af massive og flertrådede ledere (AWG26 … 24). Alle versioner er designet til 10 GBASE-T applikationer, hvilket muliggør dataoverførsel på op til 10 Gbps over kablingsafstande på 55 meter med CAT6 koblingsmoduler og op til 100 meter med CAT6A kabeltilslutningsmoduler. Modulernes trykstøbte zinkhus er uden halogener og tungmetaller i henhold til RoHS 2.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.