**Bluetooth Wireless modul til kommunikation af controllerdata**

Det trådløse modul FL BT EPA MP tilføjer et nyt Bluetooth access point til Phoenix Contacts program af produkter til industrial wireless. Det kompakte og robuste modul overfører Ethernet data over en distance på op til 250 m ved en hastighed op til 3 Mbps.

Kvalitetsegenskaber som QoS og LLDP gør det kompatibelt med Ethernet baserede automationsprotokoller som Profinet og Profisafe, Ethernet/IP og Modbus TCP. FL BT EPA MP er IP65 kapslet og kan håndtere op til 7 Bluetooth forbindelser parallelt. Med egenskaber som en ekstern antennetilslutning, en integreret rundstålende antenne og et lavt strømforbrug på ca. 1,1 W er enheden også egnet til anvendelse i batteridrevne systemer.

Det trådløse modul understøtter enhver Bluetooth-kompatibel enhed med en PAN profil, for eksempel FL BT EPA modulet fra Phoenix Contact med en indbygget antenne.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, pandersen@phoenixcontact.dk.