보도 자료

2025-01-08

# engcon, 틸트로테이터 신모델 출시

**틸트로테이터 분야의 글로벌 리더인 engcon은 새롭게 개선된 2-4톤 굴착기용 틸트로테이터를 출시합니다. 이 모델은 engcon의 대형 모델과 동일한 기능과 특징을 가지고 있습니다.**

점점 더 많은 사람들이 틸트로테이터의 장점을 발견하고 있습니다. 주요 장점 중 하나는 굴착 효율을 높이고 굴착기의 활용 범위를 넓힌다는 점입니다. 틸트로테이터 를 통하여 굴착기는 자유롭게 어태치먼트를 교체할 수 있고, 그 결과 고객의 수익성이 향상됩니다.

engcon은 제품 개선을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 고객을 위해 한걸음 더 발전하여, engcon은 이제 3톤 미만 초소형 굴착기에 장착되는 틸트로테이터를 출시합니다.

기존 EC204에서 업그레이드된 이 모델은 소형 장비에서 볼 수 없는 상하부EC-Oil 퀵 커플러 시스템이 장착되어 있습니다. 따라서 필요한 경우 어태치먼트를 교체하거나 틸트로테이터를 쉽게 분리할 수 있습니다. ±40° 틸트 각도, 무한 회전 또 다양한 어태치먼트를 쉽게 장착할 수 있어 굴착 작업의 효율성을 높여줍니다. 더불어, 이 모델은 engcon의 혁신적인 포지셔닝 시스템인 EPS를 사용할 수 있도록 준비되어 있습니다.

"2~4톤 굴착기용 틸트로테이터에 상하부 모두 EC-Oil 자동 퀵 커플러 시스템을 제공할 수 있게 되어 매우 자랑스럽습니다."라고 engcon의 제품 매니저인 Martin Engström은 말합니다. "고객은 수익성이 향상되는 engcon의 최첨단 기술을 항상 믿고 의지합니다."라고 그는 덧붙여 말합니다.

EC204의 업데이트된 모델은 2025년 1월부터 시중에 출시됩니다.

**EC-Oil 소개:**

EC-Oil은 유압, 전기 및 중앙 윤활 연결부가 있는 유압 블록으로 구성된 어태치먼트입니다. EC-Oil을 Q-Safe 퀵 커플러에 장착하면 틸트로테이터, 그래플, 스위퍼, 그라운드 바이브레이터 등의 유압 어태치먼트를 완전 자동으로 연결할 수 있습니다. 어태치먼트를 연결하기 위해 운전석에서 내릴 필요가 없으므로 굴삭기 운전자의 안전이 향상됩니다.

[EC-Oil 링크](https://engcon.com/ko_kr/seontaegjeog-chuga-sahang/ec-oil---jadong-kwig-hichi-siseutem.html)

**기술적 특징 EC204:**

* 총 길이: 463mm
* 310mm부터 건축 높이
* 무게: 129kg
* 기울기: 2\*45°
* 표준 브래킷 S40
* 최대 버킷 너비(engcon 기준): (mm) 1 000
* 기본 기계 무게: 2-4톤
* 기울기 각도 및 회전 센서와 호환됩니다.
* DC2, SS9, SS0 호환성, DC3 호환성은 곧 제공될 예정입니다.

[EC204 링크](https://engcon.com/ko_kr/tilteu-loteiteo/ec204.html)

**자세한 내용은 여기로 문의하세요:**

Martin Engström, Product Manager

[martin.engstrom@engcon.se](mailto:martin.engstrom@engcon.se)

+46 [0]70 571 76 61

**engcon**은 틸트로테이터와 굴착기의 효율성, 유연성, 수익성, 안전성 및 지속 가능성을 높여주는 관련 장비의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 전문지식, 고객에 대한 헌신 및 수준 높은 서비스를 제공하는 engcon에는 약 400명 이상의 직원들이 고객의 성공을 위해 노력하고 있습니다. 스웨덴 스트룀순드(Strömsund)에 본사를 둔 engcon은 1990년 설립되었으며, 현재 14곳의 현지 영업소와 전 세계에 설립된 리셀러 네트워크를 통해 시장에 진출하고 있습니다. 2023년 engcon의 순매출액은 약 19억 SEK에 달했으며, B 주식이 Nasdaq Stockholm에 상장되어 있습니다.

자세한 내용은 **www.engcongroup.com**을 참조하세요.