******

**Managed switches til Ethernet/IP netværk**

De nye avancerede managed switche i 7000 serien fra Phoenix Contact er udviklet til brug ved Ethernet/IP netværk. De er de første industrielle switche med integreret CIP (Common Industrial Protocol).

Da switchene indgår i Ethernet/IP netværket, kan de konfigureres og diagnosticeres fra Ethernet/IP kontrolsystemet.

De er de første switche i verden, der understøtter DLR (Device Level Ring) redundansmekanismen. Med DLR opnås koblingstider på mindre end tre millisekunder i tilfælde af fejl; det øger sikkerheden i netværket. Op til seks ikke-DLR-aktiverede enheder kan integreres i ringen med FL SWITCH 7000.

Switchene understøtter IGMP snooping, multicast source detection, og auto query port for intelligent multicast filtrering til forbedring af netværkets stabilitet.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, [pandersen@phoenixcontact.dk](mailto:pandersen@phoenixcontact.dk), eller ring til os på telefon 36 77 44 11.