|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Galaxy S24 and Galaxy S24+** | | | | |
|  | **Galaxy S24** | **Galaxy S24+** | | |
| **Skærm** | 6,2” FHD+\* | 6,7” QHD+\* | | |
| Dynamic AMOLED 2x Display  Super smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)  Vision booster | | | |
| *\*Målt diagonalt er Galaxy S24's skærmstørrelse 6,2 tommer i det fulde rektangel og 6,0 tommer, når der tages højde for de afrundede hjørner, Galaxy S24+'s skærmstørrelse er 6,7 tommer i det fulde rektangel og 6,5 tommer, når der tages højde for de afrundede hjørner; det faktiske synsfelt er mindre på grund af de afrundede hjørner og kamerahullet.* | | | |
| **Dimensioner og vægt** | 70,6 x 147 x 7,6mm, 168g (mmWave) / 167g (Sub6) | | 75,9 x 158,5 x 7,7mm 197g (mmWave) / 196g (Sub6) | |
| *\*Enhedsvægt kan variere afhængigt af marked* | | | |
| **Kamera** | 12MP Ultra vidvinkel kamera   * F2,2, FOV 120o   50MP vidvinkel kamera   * OIS F1,8, FOV 85o   10MP Telefoto kamera   * 3x optisk zoom, F2,4, FOV 36o   12MP frontkamera   * F2,2, FOV 80o | | | |
| **Hukommelse og lagringsplads** | 8 + 512GB  8 + 256GB  8 + 128GB | | | 12 + 512GB  12 + 256GB |
| *\*Lagringsmuligheder og tilgængelighed kan variere efter operatør, land eller region. Den faktiske tilgængelighed af lagerplads kan variere afhængigt af forudinstalleret software.* | | | |
| **Batteri** | 4 000 mAh | | | 4 900 mAh |
| *\*Typisk værdi testet under tredjeparts laboratorieforhold. Typisk værdi er den anslåede gennemsnitsværdi, der tager højde for afvigelsen i batterikapacitet blandt de batteriprøver, der er testet i henhold til IEC 61960-standarden. Nominel (minimum) kapacitet er 3.880 mAh for Galaxy S24 og 4.755 mAh for Galaxy S24+. Den faktiske batterilevetid kan variere afhængigt af netværksmiljø, brugsmønstre og andre faktorer.* | | | |
| **Opladning** | Opladning via kabel\*: Op til 50 % opladning på ca. 30 minutter med 25 W-adapter\*\* og 3A USB-C-kabel\*\*\*.  Hurtig trådløs opladning 2.0\*\*\*\*  Trådløs PowerShare\*\*\*\*\* | | | Opladning via kabel\*: Op til 65 % opladning på ca. 30 minutter med 45 W-adapter\*\* og 5A USB-C-kabel\*\*\*.  Hurtig trådløs opladning 2.0\*\*\*\*  Trådløs PowerShare\*\*\*\*\* |
| *\** *Kabelforbundet opladning kompatibel med PD.* | | | |
| *\*\** *Strømadapter og datakabel sælges separat. Det anbefales at bruge den originale Samsung 45W strømadapter og datakabel til Galaxy S24+ og den originale Samsung 25W strømadapter og datakabel til Galaxy S24.* | | | |
| *\*\*\** *Resultater fra interne Samsung-laboratorietests, udført med 25W Travel Adapter tilsluttet den nyligt udgivne version af Galaxy S24 og 45W Travel Adapter tilsluttet den nyligt udgivne version af Galaxy S24+, mens en enhed havde 0% strøm tilbage, med alle tjenester, funktioner og skærm slukket. Den faktiske opladningshastighed kan variere afhængigt af den faktiske brug, opladningsforhold og andre faktorer.* | | | |
| *\*\*\*\** *Trådløs opladning kompatibel med WPC.* | | | |
| *\*\*\*\*\** *Begrænset til Samsung eller andre mærke smartphones med Qi trådløs opladning, såsom Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 serien, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 serien, Z Fold2, Note20-serien, S20-serien, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE og Note5. Kun tilgængelig med visse Samsung Galaxy wearables som Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch og Galaxy Buds. Hvis batteristrømmen er lavere end 30 %, fungerer Wireless PowerShare muligvis ikke. Fungerer muligvis ikke med visse former for tilbehør, covers, enheder af andre mærker eller visse Samsung wearables. Under PowerShare kan det påvirke modtagelse af opkald eller datatjenester, afhængigt af dit netværksmiljø.* | | | |
| **OS** | Android 14  One UI 6,1 | | | |
| **Netværk og forbindelse** | 5G\*, LTE\*\*, Wi-Fi 6E\*\*\*, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | | | |
| *\*5G-tjenester understøttes kun på steder med 5G-netværk. Kræver optimal 5G-forbindelse. Den faktiske hastighed kan variere afhængigt af marked, operatør og brugermiljø.*  *\*\*Tilgængeligheden af LTE-modellen varierer efter marked og operatør.*  *\*\*\* Wi-Fi 6E-netværkets tilgængelighed kan variere efter marked, netværksudbyder og brugermiljø. Kræver optimal forbindelse og en Wi-Fi 6E-router.* | | | |
| **Vandafvisende** | IP68 | | | |
| *\* IP68-klassificering: Baseret på laboratorietestbetingelser for nedsænkning i op til 1,5 meter ferskvand i op til 30 minutter. Skyl rester/tør efter vådt. Anbefales ikke til brug på stranden eller i poolen. S Pens vand- og støvtæthed er ikke permanent og kan mindskes med tiden på grund af normal slitage.* | | | |