**Ny Firewall og Router med marinegodkendelser**

Takket være det høje sikkerhedsniveau og den lave EMC udstråling er firewall og routeren FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M den ideelle sikkerhedsløsning til marine automation såvel som til onshore og offshore systemer.

FL MGuard har fået alle de vigtige klassificeringsmyndigheders godkendelser. Opnåelse af BSH certifikat efter beståelse af kompas testen gør den egnet til brug indenfor marineapplikationer da den også kan monteres på broen sammen med navigationsudstyret.

Derudover har enheden et udvidet temperaturområde fra -40 oC til +70 oC. Routeren er derfor også egnet til brug i barske miljøer som motorrum.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, pandersen@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.