*Meddelande från Schoeller Arca Systems AB*

*Perstorp 2009-10-15*

**Ny plastpall från Schoeller Arca Systems som uppfyller alla HACCP krav.**

Intresset för plastpallar växer och därför kompletterar Schoeller Arca Systems sin produktportfölj med en halvpall avsedd för tung belastning. Den har tre medar för att lätt kunna gå på transportbanor och användas i pallställ.

För att ytterligare förbättra ergonomin vid manuell hantering är ovansidan försedd med 4 handtagshål. Pallen är tillverkad av återvunnen HDPE, har en konstant taravikt samt är lätt att hålla ren.

Pallen uppfyller alla HACCP krav och kan förses med RFID taggar.

Mått: 800x600x160 mm

Vikt: 8,5 kg

Maximal dynamisk belastning: 500 kg

Maximal statisk belastning: 1 000 kg

Material: HDPE

Pallen kommer att visas i monter F03:26 på Scanpack i Göteborg 20-23 Oktober 2009.

[Pallet Bipp 6080 HR +3R
Pictures at WOW](https://scharcnet.schoellerarca.com/market/picturearchive/Pictures%20to%20work%20on%202/Forms/DispForm.aspx?ID=2209&RootFolder=/market/picturearchive/Pictures%20to%20work%20on%202/Pallets/Product%20Image/800x600)

För mer information kontakta: Marknadsmaterial och högupplösta bilder

Stellan Carlström Gabriel Persson

Produktspecialist Pallar Marknadskoordinator

+46 703 41 00 97 +46 705 099 901

[martin.blixt@schoellerarca.com](mailto:martin.blixt@schoellerarca.com) [gabriel.persson@schoellerarca.com](mailto:gabriel.persson@schoellerarca.com)