PRESSMEDDELANDE

2022-03-24

# engcon lanserar lättvikts gaffelställ för grävmaskiner 2-6 ton

## Under våren 2022 lanserar tiltrotatortillverkaren engcon ett lättvikts-gaffelställ för grävmaskiner i viktklassen 2-6 ton. Därmed utökas dessa maskiners arbetsområden ytterligare vilket bidrar till ökad effektivitet och lönsamhet.

Med en tiltrotator på grävmaskinen ökar användningsområdet markant och möjligheten att tilta och rotera skopan, samt koppla en mängd tillbehör under tiltrotatorn gör grävmaskinerna till smarta redskapsbärare. Detta har engcon tagit fasta på och har nu ett av marknadens bredaste utbud av redskap för grävmaskiner 1,5-33 ton.

engcon har under många år erbjudit gaffelställ för grävmaskiner och att använda sådana för godshantering med grävmaskin har blivit alltmer populärt. I takt med den ökade efterfrågan har engcon utvecklat ett lättvikts-gaffelställ för grävmaskiner 2-6 ton.

– Gaffelställ till grävmaskiner är snart ett lika givet tillbehör som skopan på grävmaskiner som arbetar på byggarbetsplatser eller utför olika servicearbeten, berättar konstruktören Mikolaj Tepper som varit delaktig i utvecklingen av det nya gaffelstället.

Det nya och lätta gaffelstället kommer i två versioner, en hydraulisk och en mekanisk och klarar en belastning på 2 ton TP500 vilket innebär att det är klassat för 2 tons last 500 mm ut från bakkanten av gafflarna. Vikterna är beräknade till 141 kg för det mekaniska och 151 kg för det hydrauliska gaffelstället och standardlängden på gafflarna är 800 mm.

Den hydrauliska versionen är anpassat för engcons automatiska snabbfästessystem EC-Oil och då kan föraren koppla gaffelstället och dess hydraulik automatiskt utan att kliva ur hytten.

– Det hydrauliska gaffelstället med EC-Oil passar perfekt med vår nya EC206 som under året utrustas med vårt automatiska redskapsfäste, fortsätter Mikolaj Tepper.

De nya lättvikts-gaffelställen kommer visas på årets mässor och serieleverans beräknas till slutet av året.

**Teknisk data:**

GAF-GH1000L-S40-80x40x800-2T TP500

Mekaniskt gaffelställ

Rekommenderad maskinvikt 2-6 ton

Standardfäste: S40

Beräknad vikt: 141 kg

Längd gafflar 800mm (Går även beställa med 1200mm)

GAF-GHH1000L-QS40-80x40x800-2T TP500

Hydrauliskt gaffelställ

Rekommenderad maskinvikt 2-6 ton

Standardfäste S40 med EC-Oil

Beräknad vikt: 151 kg

Längd gafflar: 800mm (Går även beställa med 1200mm)

**För mer information, vänligen kontakta:**   
Sten Strömgren, engcon Group | [sten.stromgren@engcon.se](mailto:sten.stromgren@engcon.se) | +46 [0]70 529 96 32

**engcon** är den ledande globala leverantören av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners effektivitet, flexibilitet, lönsamhet och säkerhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar engcons drygt 400 medarbetare framgång för sina kunder. engcon grundades 1990, med huvudkontor i Strömsund, Sverige och möter marknaden via 13 lokala säljbolag och ett etablerat nätverk av återförsäljare runt om i världen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK under 2021.

[www.engcon.com](https://engcon.com/sv_se.html)