******

**Anpassningsbar strömförsörjning för högsta tillgänglighet**

Nu erbjuder Phoenix Contact med sin nya generation QUINT POWER, världens första anpassningsbara strömförsörjning, direkt från lagerhyllan. Larm-, och statusgränsvärden samt utgångskarakteristik är några av de parameterar som kan anpassas via NFC-gränssnittet.
Den integrerade tekniken Selective Fuse Breaking (SFB) ger sex gånger märkströmmen i upp till 15ms för att selektivt lösa ut standard automatsäkringar vid en kortslutning på sekundärsidan. Laster som är avsäkrade parallellt påverkas inte. Den statiska boosten upp till 125% av nominell ström finns tillgänglig för kontinuerlig drift. För att starta tunga laster finns också den dynamiska boosten på upp till 200% av nominell märkströmmen tillgänglig under 5sek.
Den förebyggande funktionsövervakningen ger en tidig varning om systemspecifika kritiska drifttillstånd, innan ett fel inträffar.