**Minicontrollere til positioneringsløsninger**

Phoenix Contact udvider systemet Easy Automation til også at omfatte minicontrolleren ILC ME, designet specifikt til positioneringsløsninger, og det kompakte og nemt konfigurerbare HMI panel TC 1030T.

Minicontrollerne ILC 191 ME/AN og ILC 191 ME/INC har Ethernet, RS232 og RS485/422 porte såvel som tilslutning til puls/frekvensudgange. De har også analoge og digitale indgange og udgange, high-speed tællerindgange samt direkte tilslutning til enkremental enkoder. Disse to minicontrollere er udviklet til positionsopgaver med styring af en stepmotor eller et frekvensdrev.

HMI enheden TD 1030T har en 2,8” multiline skærm til at vise alfanumeriske data. Brugere kommunikerer med enheden via fire frit konfigurerbare knapper på display og anvender en funktionsblok i PC WORX Express til at konfigurere panelet. Da der fås mange standard, prædefinerede brugerinterfaces er der ikke behov for en visualiseringssoftware.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, pandersen@phoenixcontact.dk.