Åkersberga 141017

**Nu finns en underhållsolja från Osmo**   
 **Osmo Underhållsolja för hårdvaxoljade och oljade ytor**Nyheten Osmo Underhållsolja används för skötsel och underhåll av oljade eller hårdvaxoljade ytor inomhus. Främst för massiva trägolv, parkett, skeppsgolv, OSB och korkgolv. Även för trappor och möbler etc.   
  
**Rekommenderas speciellt för högtrafikerade områden**   
På golvytor i restauranger, museer, butiker eller andra offentliga lokaler passar Osmo Underhållsolja allra bäst.   
  
Efter grundlig rengöring med [Osmo 8019 Intensivrengöring](http://www.welinoco.com/osmo-8019-intensivrengoring--nyhet-p-285-c-463.aspx) blir det enkelt att fräscha upp en yta och regelbunden användning kan förhindra tidsödande, koststam omslipning eller renovering.  
  
**Tre** **varianter att välja på**  
Oljan är ofärgad, naturolje-/ vaxbaserad och mikroporös. Finns [matt (3079)](http://www.welinoco.com/osmo-3081-underhallsolja-sidenmatt-p-283-c-463.aspx), [sidenmatt (3081)](http://www.welinoco.com/osmo-3081-underhallsolja-sidenmatt-p-283-c-463.aspx) och även [halvmatt med halkskydd R9 (3098).](http://www.welinoco.com/osmo-3098-underhallsolja-halkskydd-r9-halvmatt-p-284-c-463.aspx) Allt för att fylla de behov som finns i olika miljöer.  
  
**Snabb, dryg nu i fackhandlen**  
Osmo Underhållsolja är snabbtorkande och torr redan efter 3 - 4 timmar. 1 liter räcker till 40-60 kvm vid 1 applicering.   
  
Oljorna säljs i 1, 2.5 och 10 liters förpackningar i färg- och byggfackhandeln över hela landet.   
Mer information finns på [Welin & Co´s hemsida](http://www.welinoco.com/rengoringunderhall-inomhus/osmo-opigmenterade-ytor-c-463-1.aspx?pagesize=1000) eller hos [våra återförsäljare.](http://www.welinoco.com/hitta-aterforsaljare-i-59.aspx)