****

# Switche til automationsopgaver i industrielle miljøer

# Phoenix Contact udvider sit program af managed switche til automationsopgaver med 2200 serien i FL switch programmet. De er egnede til brug i robuste og fejlsikre netværkssystemer, i produktion, inden for infrastruktur og procesindustrien samt i maritime applikationer.

Switchene kan anvendes i Ex zone 2 i henhold til ATEX og IECEx og har følgende maritime godkendelser: GL/DNV, ABS, LR, BV og RINA.   
Et udvidet temperaturområde på -40 °C til + 70 °C og redundant strømforsyning muliggør også brug under barske betingelser. Til høj datahastighed fås Gigabit varianten 2300.

Ligesom programmet FL Switch 2000 har også de nye versioner funktioner til nem og fleksibel opstart. Switchene har de nødvendige managementfunktioner til PROFINET og EtherNet/IP™ applikationer.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, [pandersen@phoenixcontact.dk](mailto:pandersen@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.