****

**Direkte tilslutning med høj kontakttæthed**

Phoenix Contact udvider sit omfattende program af printkortstik med SKEDD teknologi. De dobbelte konnektorer SDDC 1,5 til direkte tilslutning muliggør tilslutning af 2 til 32 ledere. Det gør dem ideelle til applikationer med høj kontakttæthed.

Den direkte tilslutningsteknologi SKEDD gør det muligt for ledere at blive tilsluttet direkte til printkortet via ledende borehuller uden brug for værktøj eller en grunddel. Da brugere ikke længere har behov for grunddelen, reduceres de overordnede procesomkostninger.

Programmet af SDDC 1,5 konnektorer med en pitch på 3,5 mm er egnet til ledertværsnit fra 0,2 mm2 til 1,5 mm2 og er designet til effekt op til 8 A og spændinger op til 160 V (IEC). Ligesom alle SKEDD stik til direkte tilslutning tilbyder den nye serie, som har 3,5 mm pitch, en bekvem Push-in fjedertilslutning.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, [jsachmann@phoenixcontact.dk](mailto:jsachmann@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.