****

**Industriella PoE switchar**

# Phoenix Contact expanderar sitt utbud av Power over Ethernet (PoE) switchar med nya managed och unmanaged switchar. Switcharna är redan från designstadiet optimerade för kraven på driftsäkerhet som ställs i tuffa industriella installationer som t.ex. för kameror, belysning inom såväl maskinautomation som fastighetsautomation. De nya switcharna följer standarden IEEE 802.3 för PoE+ kompatibla enheter.

# De enklare unmanaged switcharna ligger i 1000 serien och erbjuder ett brett temperaturområde, gigabit portar samt support för video kameror med s.k ”jumboframes”. Varje port är designad för en effektbudget på 30W och i utbudet hittar man även switchar som kan bestyckas med valfria SFP-pluggar om man har önskemål på t.ex. fiberoptik.

# De smarta “managed” switcharna i 4000-serien erbjuder en effektbudget på 60W per port och följer därmed den nya IEEE 802.3bt standarden. Utbudet finns för gigabit, SFP portar och nya möjligheter till en applikationsanpassad konfigurering, där man bl.a. kan ställa in vilka dagar/timmar etc. som PoE matningen skall finnas tillgänglig samt en möjlighet att övervaka belastningen på varje port och även en möjlighet till en automatiskt omstart av PoE enheten som drivs av switchen. Phoenix Contact ABLinvägen 214144-HuddingeTel: 08-608 64 00Hemsida: [www.phoenixcontact.com](http://www.phoenixcontact.com)

**Bild 5044.jpg**