**Effektiv VÅTRUMSbelysning från Maxel**

Vår nya effektiva belysningslösning för våtrum är äntligen här, Capella LED 7W IP44. Armaturen levereras med ett dimbart LED-driftdon samt snabbkopplingsplint på sladd vilket underlättar vid installation.

Den installationsvänliga armaturen med anslutning av endast nätspänning (230V) ger 7W (LED), vilket motsvarar 50W halogen. Det varmvita ljuset (2700K) återger en varm och tydlig ljusbild. Armaturen är lämplig för våtrum.

Tack vare den patenterade avkylningsdesignen kan vi garantera L70 (50 000h). Det dimbara LED-driftonet som medföljer styrs med bakkantsstyrning (transistordimmer). **Produktinformation:**

Spänning: 230V

Effekt: 7W

Klassbeteckning: IP44

Sockel: LED

Håltagning: 75 mm

Spridningsvinkel: 30°

Kelvin: 2700K

**Kontaktperson:**

Peter Liljegren
Produkt- och marknadschef
070-836 28 40
peter.liljegren @maxel.se