******

**Redundansmoduler med push-in tilslutning**

De nye TRIO diode redundansmoduler med push-in tilslutning fra Phoenix Contact kobler parallelt forbundne strømforsyninger og øger systemets rådighed.

Da dioderne giver pålidelig kobling, har en kortslutning ved udgangen af en af strømforsyningerne eller i strømforsyningens forsyningskabel ingen indflydelse på belastningen. Derfor sikrer modulerne forbedret rådighed for strømforsyningerne. De er kompatible med TRIO Power strømforsyningssystemer og kan installeres hurtigt og nemt, takket være push-in teknologi. De nye diodemoduler er meget alsidige takket være deres udvidede spændingsområde (10-30 V DC), høj modstand mod stød og vibrationer og et temperaturområde fra -25°C to +70°C.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.