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Bruchsal/Düsseldorf – Mit dem neu aufgestellten Portfolio für mobile Robotik präsentiert SEW‑EURODRIVE auf der Interpack 2026 eine zukunftsweisende Plattformlösung. Sie ist speziell auf die Anforderungen der Verpackungsbranche zugeschnitten und eignet sich für zahlreiche intralogistische Transportaufgaben. Das Konzept „Platform2Go“ ermöglicht eine sehr kurze Bereitstellungszeit und bietet somit entscheidende Vorteile für flexible und effiziente Verpackungslinien. 

Mit seiner neuen Plattformlösung für Autonome Mobile Roboter (AMR) greift SEW‑EURODRIVE aktuelle Herausforderungen der Verpackungsindustrie auf. Dazu zählen hohe Variantenvielfalt, steigende Taktzahlen und die flexible Anpassung der Materialflüsse. Die mobilen, modular konzipierten AMR‑Systeme verbinden zuverlässige Antriebstechnik mit intelligenter Sensorik und einer offenen Systemarchitektur. 

Das Portfolio umfasst Lastaufnahmemittel wie Rollenförderer, Hubfunktionen für EPAL-Paletten sowie kundenspezifische Adapter, die eine optimale Anpassung an bestehende Verpackungsprozesse ermöglichen. Dank offener Schnittstellen können Systemintegratoren die individuellen Module und branchenspezifische Lösungen unkompliziert einbinden. Die modulare Architektur ermöglicht zudem eine schrittweise Erweiterung und ist somit bestens für wachsende Anlagenstrukturen und dynamische Marktanforderungen geeignet. 

Auch technologisch setzt die Plattform neue Maßstäbe in der Intralogistik: Die kontaktlose Energieversorgung MOVITRANS® ermöglicht, Ladeprozesse in den Materialfluss zu integrieren und stellt so höchste Verfügbarkeit sicher. Je nach Bedarf kommen leistungsstarke LiFePo4-Batterien oder robuste Kondensatorspeicher zum Einsatz. Die Laserkonturnavigation mit integrierter Parking-Funktion ermöglicht präzises Positionieren in engen Produktions- und Verpackungsbereichen. Über den VDA‑5050‑Standard wird eine reibungslose Kommunikation mit übergeordneten Systemen ermöglicht – ein wichtiger Faktor für zukunftssichere und interoperable Anlagenkonzepte. 

Dank ihrer kompakten Abmessungen, einer Nutzlast bis 1.600 kg und 1,6 m/s Fahrgeschwindigkeit ist die Plattform sowohl für schnelle Produktwechsel als auch für kontinuierliche Hochdurchsatzzonen prädestiniert. Sie überzeugt auch im Hinblick auf Sicherheit: Eine eigensichere Fahrzeugkonstruktion, adaptive Scanschutzfelder und umfassende Cyber-Security-Maßnahmen gewährleisten einen zuverlässigen Personen- und Prozessschutz, selbst in hochdynamischen Verpackunganlagen. 

SEW‑EURODRIVE gestaltet aktiv den Wandel der Intralogistik – mit einer AMR-Lösung, die Geschwindigkeit, Qualität und Flexibilität für die gesamte Verpackungsindustrie vereint. Die Anwender profitieren von schneller Lieferfähigkeit, einer wartungsfreundlichen Konstruktion und Investitionsschutz durch offene Standards. 
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