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Antriebseinheit MOVIONE® unterstützt IE3/IE5‑Motoren und optimiert Energiebedarf 


Bruchsal/Düsseldorf – Auf der Interpack 2026, der weltweit führenden Messe für Verpackungsmaschinen und Prozessautomation, präsentiert SEW‑EURODRIVE die Antriebseinheit MOVIONE®. Mit diesem Produkt erweitert das Unternehmen sein Portfolio dezentraler Antriebslösungen um eine besonders einfache, optimierte und standardisierte Lösung – ideal für die vielfältigen Anforderungen moderner Verpackungs- und Förderanlagen. 

Die Antriebseinheit MOVIONE® wurde speziell für Materialflussanwendungen entwickelt und überzeugt durch ihre Vielseitigkeit, Wirtschaftlichkeit und die nahtlose Integrationsmöglichkeit in bestehende Verpackungs- und Logistiksysteme. Damit reagiert SEW‑EURODRIVE auf die stetig wachsenden Anforderungen in der Verpackungsindustrie nach höheren Durchsätzen, mehr Flexibilität und energie-effizienten Automatisierungslösungen. 

Als kompakte Antriebseinheit kann MOVIONE® mit hocheffizienten IE3- oder IE5-Motoren oder als eigenständiger, dezentraler Umrichter eingesetzt werden. Die neue Antriebseinheit sorgt für maximale Flexibilität bei Rollen-, Gurt- und Kettenförderern – sowohl in Neuanlagen als auch bei Nachrüstungen. Damit offeriert SEW-EURODRIVE eine Lösung, die sich an unterschiedlichste Anforderungen in der Fördertechnik anpassen lässt. Umfassende Service- und Supportleistungen ergänzen das Portfolio. 

Als Bestandteil des modularen Automatisierungsbaukastens MOVI‑C® lässt sich MOVIONE® besonders leicht in bestehende Anlagenkonzepte integrieren. Die standardisierte Schnittstelle, die kompakte Bauweise und die durchdachte Systemarchitektur ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme, hohe Betriebssicherheit und die optimale Abstimmung auf dynamische Verpackungsprozesse. 

Gleichzeitig profitieren Anwendende von niedrigen Investitions- und Betriebskosten sowie einer gesteigerten Energie-Effizienz. MOVIONE® entspricht modernen Energiestandards und ist für die zukünftigen Anforderungen der Verpackungsindustrie ausgelegt, beispielsweise für steigenden Durchsatz und variable Losgrößen. Ob in der Primär-, Sekundär- oder Endverpackung – der neue Umrichter setzt Anlagen effizient in Bewegung und sorgt dafür, dass Verpackungsprozesse zuverlässig im Takt bleiben. 
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