**Specifikationer**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odyssey OLED-serie** | | | | |
|  | **Model** | **G80SD** | **G60SD** |
| **Skærm** | **Skærmstørrelse** | 32”/ 16:9 / Flad | 27” / 16:9 / Flad |
| **Paneltype** | OLED | OLED |
| **Lysstyrke (Typ.)** | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| **Opdateringshastighed** | 240Hz | 360Hz |
| **Opløsning** | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 |
| **Glare Type** | OLED Glare Free | OLED Glare Free |
| **Responstid** | GtG 0.03ms | GtG 0.03ms |
| **Brugerflade** | **Brugerflade** | 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4),  3 USB 3.0 | 2 HDMI (2.1), 1 DP (1.4),  3 USB 3.0 |
| **Funktioner** | **Smart** | Ja | - |
| **Indbygget højttaler** | Ja | - |
| **Sync Tech** | AMD FreeSync Premium Pro | AMD FreeSync Premium Pro |
| **Burn-in Protection** | Ja (Samsung OLED Safeguard+) | Ja (Samsung OLED Safeguard+) |
| **Design** | **Standtype** | HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA | HAS/Tilt/Swivel/Pivot/VESA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Smart Monitor-serie** | | | | |
|  | **Model** | **M80D** | **M70D** | **M50D** |
|  | **Skærmstørrelse** | 32” | 43”, 32” | 32”, 27” |
|  | **Paneltype** | VA, Flad | VA, Flad | VA, Flad |
| **Lysstyrke (Typ.)** | 400 cd/m2 | 300 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| **Skærm** | **Opdateringshastighed** | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| **Kontrast** | 3,000:1 (Typ.) | 32”: 3,000:1 (Typ.)  43”: 5,000:1(Typ.) | 3,000:1 (Typ.) |
|  | **Opløsning** | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
|  | **Responstid** | 4ms (GtG) | 4ms (GtG) | 4ms (GtG) |
|  | **HDR** | Ja (HDR 10+) | Ja (HDR 10) | Ja (HDR 10) |
| **AI teknologi** | **4K Upscaling** | Ja | - | - |
| **Active Voice Amplifier Pro** | Ja | - | - |
| **Smart** | **VOD (Netflix, YouTube, etc.)** | Ja | Ja | Ja |
| **IoT Hub** | Ja (Built-in) | Ja (Dongle Support) | Ja (Dongle Support) |
| **Voice Assistant** | Ja (Far Field Voice) | Ja (Far Field Voice) | - |
| **Workspace** | Ja | Ja | Ja |
| **Multi View** | 2 screens (Full Screen) | 2 Screens | 2 Screens |
| **MDE feature** | **Multi-kontrol** | Ja | Ja | Ja |
| **360 Audio Mode** | Ja | - | - |
| **Workout Tracker** | Ja | Ja | Ja |
| **Brugerflade** | **Mus & Keyboard-kontrol (with ESB)** | Ja | Ja | - |
| **Brugerflade** | 1 HDMI (2.0), 2 USB-A, 1 USB-C (65W) | 2 HDMI (2.0), 3 USB-A, 1 USB-C (65W) | 2 HDMI (1.4), 2 USB-A |
| **Kamera** | In-Box (Slim Fit Camera) | Kompatibel | Kompatibel |
| **Højttaler** | 210 W | 43”: 20 W  32”: 10 W | 10 W |
| **Eye Care** | **Adaptiv billed** | Ja | Ja | Ja |
| **Eye Saver Mode / Flicker Free** | Ja | Ja | Ja |
| **Design** | **Iconic Slim Design** | Ja | - | - |
| **Farve** | Warm White | Black/White | Black/White |
| **Stand** | HAS, Pivot, Tilt | Simple | Simple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ViewFinity-serie** | | | | | | |
|  | **Model** | **S80UD** | **S80D** | **S70D** | **S60UD** | **S60D** |
|  | **Skærmstørrelse** | 27”/32” | 27”/32” | 27”/32” | 24”/27”/32” | 24”/27”/32” |
|  | **Paneltype** | IPS (27”) / VA (32”) | IPS (27”) / VA (32”) | IPS (27”) / VA (32”) | IPS | IPS |
| **Lysstyrke (Typ.)** | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits | 350 nits |
| **Skærm** | **Opdateringshastighed** | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 100Hz | 100Hz |
| **Opløsning** | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
|  | **Color Gamut** | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% |
| **Brugerflade** | **Brugerflade** | 1 USB-C (90W)  1 HDMI (2.0)  1 DP (1.2)  USB Hub (Up/3Dn) | 1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2)  USB Hub (1Up/3Dn) | 1 HDMI (2.0) 1 DP (1.2) | 1 USB-C (90W)  1 HDMI (2.0)  1 DP (1.4)  1 DP out (1.4)  USB Hub (1Up/3Dn) | 1 HDMI (2.0)  1 DP (1.4)  HDMI, DP, USB Hub (1Up/3Dn) |
| **Funktioner** | **LAN** | Ja | - | - | Ja | - |
| **Daisy Chain** | - | - | - | Ja | - |
| **KVM Switch** | Ja | - | - | Ja | - |
| **Intelligent Eye Care** | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| **Design** | **Standtype** | HAS  Easy Setup Stand | HAS  Easy Setup Stand | Simple  Easy Setup Stand | HAS  Easy Setup Stand | HAS  Easy Setup Stand |
| **VESA** | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |