******

**Kompakte pluggforbindere for LED-kretskort**

Med de nye innstikkspluggforbinderne i serien PTF fra Phoenix Contact kan nå også fleksible LED-kretskort med en bredde på 10 mm kobles til enkelt og pålitelig.

Den integrerte låsemekanismen sørger for sikker og permanent forbindelse med kretskortet. De kompakte pluggforbinderne er designet for strøm opptil 5 A samt spenning opptil 24 V, og på grunn av den minimale byggstørrelsen er de også egnet for anvendelser der plassen er kritisk, for eksempel smale lineærprofiler.

Produktsortimentet omfatter nå to- og firepolede forsyningselementer og endetilkobling i delingsmålene 1,9 mm for kretskort med bredde 8 mm og 2,4 mm for kretskort med bredde 10 mm. De hvite innstikksforbinderne med en høyde på kun 4,2 mm ble utviklet med utgangspunkt i IEC 60838-2-2 og er egnet for forskjellige LED-anvendelser i forbindelse med bygnings- og omgivelsesbelysning.

**4816** Siter ved publisering av registernumre for

 lesertjenestetilordning