# Snabb golvavjämning för värmegolv – weber.floor120 Reno DR

weber.floor 120 Reno DR är en dammreducerad självtorkande avjämningsmassa för avjämningsarbeten där man är i behov av en kort torktid, exempelvis vid renovering. weber.floor 120 Reno DR passar både för avjämning av ojämna golvytor och för fallspackling i exempelvis våtrum. Produkten fungerar utmärkt till både el- och vattenburet värmegolv.

weber.floor 120 Reno DR ingår i Webers nya golvsortiment Hållbara Golv. De nya golvprodukterna har genomgått en livscykelanalys och är miljövarudeklarerade. Koldioxidutsläppen som genereras av nya golvavjämningsprodukterna är upp till 20% lägre än för de äldre produkterna. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet.

**Kortfattat:**

* Mattläggningsbar: 1-3 dygn
* Skikttjocklek: 4-50 mm
* Förpackning: 20 kg
* Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
* Lämplig för värmegolv
* Både fallbyggnad och slätspackling
* Fiberförstärkt
* Självtorkande
* Låga egenemissioner
* Lågalkalisk

weber.floor 120 Reno DR ersätter under 2015 weber.floor 4320 fibre flow rapid DR.

**Hållbara Golv**Läs mer om Weber Hållbara Golv på weber.se.

**För mer information:**Anders Anderberg, Konceptchef Golv, Weber  
Telefon: 08-625 61 05  
E-post: anders.anderberg@weber.se