******

**Fleksibel og sikker fortrådning af måletransformere**

Phoenix Contact har udstyret de nye transformerskilleklemmer UT 6-T/SP til 6 mm2 med skruebar langsadskillelse og kortslutningsbroer til forsætlige koblingsopgaver.

Koblingssymboler på rækkeklemmerne giver også nem og sikker support til betjeningen. Transformerskilleklemmerne har op til seks universelle funktionsskakte til potentialefordeling eller testformål og sikrer dermed maksimal funktionalitet. De frit konfektionerbare 2-16 polede broer gør det muligt at implementere alle potentialefordelingsopgaver på en tidsbesparende måde. Anvendelsen af konturidentiske gennemføringsklemmer muliggør en opbygning, der passer til den pågældende applikation.

Både i området foran måleren og inden for lednings-, maskin- og enhedsbeskyttelse kan fortrådningsarbejdet reduceres væsentligt, takket være den store funktionalitet og kombinationsmulighederne inden for denne rækkeklemmefamilie.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.