**Nye kompakte switche til lange afstande**

De nye kompakte Smart Managed Narrow Switches fås nu med fiberglas porte til lange afstande.

Takket være to integrerede FO porte (multimode eller single mode) dækker switchene til anvendelse i Profinet eller EtherNet/IP™ applikationer med distancer på op til 15 km. De muliggør derfor også tilslutning til vidt distribuerede netværksdele. Takket være den integrerede Profinet enhed er switchene ideelle til anvendelse i kontrolmiljøer i Profinet applikationer. Dermed kan brugeren konfigurere og diagnosticere switchen via controlleren, idet switchen indgår som Profinet I/O. Da switchene understøtter LLDP protokollen, kan switchen let udskiftes. Hvis der vælges, at switchen skal understøtte Ethernet I/P™ aktiverer switchen automatisk de relevante multicast funktioner til EtherNet/IP™. Dett sker for at minimere multicast traffik i netværket.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen, pandersen@phoenixcontact.dk eller kundeservice på telefon 36 77 44 11.