Täby december 2015

**NYHET!**

Pressrelease från CA Mätsystem AB

Datalogger L452

Datalogger med 2 oberoende ingångar för dc-signaler, som 4-20mA och 0…10Vdc, samt pulser och digitala ingångar.

Samplingshastighet är inställbar från 200 ms till 1 h, vilket ger upp till 270 dagars loggning med 1 min sampling med batterier. Alarm kan ställas in och presenteras med valfri storhet.

Praktisk skruvanslutning för enkel och snabb inkoppling till ingångarna. Dessutom med magnet på baksidan för enkel fastsättning på mätplatsen.

Inspelade mätvärden samt mätkonfigurationer överförs via Bluetooth med svensk mjukvara. Alla tangenter på frontpanelen går dessutom att låsa.

Med uppladdningsbara batterier, samt anslutning till AC adapter via USB ingången för längre mätningar.

CA Mätsystem AB

Johan Bodin

Telefon: 08-505 268 00

E-mail: jb@camatsystem.com

Hemsida: www.camatsystem.com