**Automatsikringer på flerkanals boards sætter fart på installationen**

På de nye flerkanals automatsikringsboards CBB fra Phoenix Contact kan der tilsluttes op til fem forbrugerenheder til hver beskyttelseskreds, og de hjælper dermed med til at reducere installationsarbejdet. Boards’ene kombinerer kompakt potentialedistribution med fordelene fra produktprogrammet af automatsikringer CB TM1.

Boards’ene kan bestykkes individuelt med termomagnetiske automatsikringer og understøtter dermed forskellige applikationer. På grund af den høje strømledningsevne er det muligt at forsyne dem med op til 60 A. Det integrerede fjernovervågningssystem giver relevant information om anlæggets eller systemets driftsstatus. Produktprogrammet omfatter 4-, 8- og 12-kanals enheder. Automatsikringsboards’ene understøtter samtidig opbygningen af redundante koblingssystemer, som giver en øget driftssikkerhed.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, hlippert@phoenixcontact.dk.