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Umfangreiches Portfolio von Automatisierungsbaukasten bis OrchestrationSuite 


Bruchsal/Nürnberg, SPS 2026 – SEW-EURODRIVE erweitert sein Portfolio für anspruchsvolle Antriebs- und Automatisierungsaufgaben. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für das Engineering, das Energie- und Softwaremanagement sowie die Cybersicherheit. Neue Motoren und Getriebe sowie Weiterentwicklungen des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® ergänzen die Messepräsentation. 

Im Hinblick auf die EU-Maschinenverordnung und den Cyber Resilience Act wird MOVI-C® um Funktionen für Benutzermanagement, Protokollierung, sichere Updates und Kommunikation erweitert. Die webbasierte OrchestrationSuite erweitert das Portfolio um herstellerübergreifendes Softwaremanagement, CI/CD-Pipelines, sicheren Remotezugriff sowie AI-gestützte Funktionen für SPS-Code, Dokumentation und Softwareanalysen. Die Plattform MOVIRUN® smart erleichtert die Inbetriebnahme von MOVI-C®-Systemen, ohne dass eine Programmierung in einem IEC-Editor erforderlich ist. Sie ermöglicht die schnelle Konfiguration eines MOVI-C® Controllers einschließlich der angeschlossenen Umrichter. 

Mithilfe der Power and Energy Solutions wird Bremsenergie gespeichert und für nachfolgende Prozesstakte wiederverwendet. Dadurch verringern sich Anschlussleistung und Energiebedarf von Antriebssystemen. Schaltschränke und elektrische Infrastruktur können kleiner dimensioniert werden. 

Auf der SPS 2026 präsentiert SEW-EURODRIVE außerdem neue dezentrale Antriebslösungen. MOVIDYN® ermöglicht modulare und skalierbare Konzepte, die weniger Schaltschrankfläche und Verkabelungsaufwand erfordern. Die Antriebseinheit MOVIDYN® performance mit integrierter Leistungselektronik sowie der dezentrale Servoverstärker MOVIDYN® flexible zur motornahen Installation nutzen die Infrastruktur und Engineering-Umgebung des Automatisierungsbaukastens MOVI-C®. Speziell für Rollen-, Gurt- und Kettenförderer ist MOVIONE® konzipiert und kann als kompakte Antriebseinheit oder als dezentraler Umrichter eingesetzt werden, z. B. in Kombination mit den hocheffizienten DR2C..-Motoren. 

Die neuen explosionsgeschützten Servomotoren der Serie ECM3C.. verbinden hohe Dynamik und Präzision mit ATEX- und IECEx-Konformität. Vier Baugrößen ermöglichen flexible Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche. Für präzise Linearbewegungen gibt es neue Varianten der kompakten LM3S..-Elektrozylinder. Eine offene Motorschnittstelle erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Zusätzliche Spindelsteigungen und eine ölgeschmierte Ausführung ermöglichen höhere Geschwindigkeiten und verbessern die Wartungsfreundlichkeit. 

Mit den Servoplanetengetrieben PxG® economy erweitert SEW-EURODRIVE sein Portfolio für Handling-, Verpackungs- und Pick-and-Place-Anwendungen. Das modulare Baukastensystem deckt unterschiedliche Belastungsanforderungen ab und lässt sich mit üblichen Servomotoren kombinieren. PxG® integrated verbindet Getriebe und Servomotor zu einer kompakten Einheit und ist für hochdynamische Anwendungen mit begrenztem Bauraum konzipiert. 
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