******

**Deutsch stik til mobilhydraulik**

Phoenix Contact har udvidet sit omfattende produktprogram af ventilstik med Deutsch stik til mobile hydraulikapplikationer. Stikket er karakteriseret af sin høje kapslingsklasse såvel som sin strømværdi på op til 8 A.

Programmet omfatter tilstøbte DT06 stik som lige, 2-polede bøsninger. Disse fås med og uden LED’er samt med suppressordioder. Kabelsættene fås i længderne 1,5; 3; 5 og 10 meter, ligesom det også er muligt at få leveret kundespecifikke længder på forespørgsel.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på 36 77 44 11.