Februari 2015

PRESSMEDDELANDE

engcon klarar högre hydraulflöden som standard

engcons tiltrotatorer EC214, EC219, EC226 samt EC30 kommer löpande under 2015 att standard-utrustas med en ny svivel som tillåter högre hydraulflöden. Med en så kallad NG10-ventil levererar sviveln beroende på valt redskap och konfiguration flöden på upp till 120 liter i minuten, vilket gör det möjligt att driva högflödeskrävande verktyg på extrauttagen.

- Bland annat kommer våra kunder som kör med större gripar under sina tiltrotatorer märka en dramatisk förbättring av öppnings/stängningstiderna säger John Lundqvist, teamleader på avdelningen praktisk konstruktion.

Dessutom har den nya sviveln med modellnamnet HFSE (High Flow Standard Electric) en elektrisk ”kanal”, då engcons prisade säkerhetsfäste Q-Safe löpande förs in som standardfäste på alla tiltrotatorer med fästestyperna S45, S60, S70 & S80.

engcon meddelar att EC214 är den modell som först standard-utrustas med HFSE-sviveln och därefter kommer övriga modeller löpande under 2015 få nya sviveln som standard.

[www.engcon.com](http://www.engcon.com)