Täby mars 2017

**NYHET!**

Pressrelease från CA Mätsystem AB

Luxmeter CA 1110 mäter ljusstyrka från alla ljuskällor upp till 200 000 lux. Den har stor bakgrundsbelyst display för enkel avläsning av mätvärden.

Med MAP funktionen kan en karta av ytan eller rummet som ska kontrolleras ritas upp, för att kontrollera att ljusstyrkan räcker till för hela ytan.

Dessutom med magnetisk baksida är det enkelt att fästa instrumentet på en metallisk yta och slippa skuggor av användaren.

CA1110 har Min, Max, Hold samt medelvärdesfunktion samt lagring av mätvärde eller för att göra en längre loggning.

Med licensfri svensk mjukvara som kan användas för inspelningsinställningar, konfigurering, fjärravläsning samt rapportgenerering samt med USB samt Bluetooth kommunikation.

CA Mätsystem AB

Johan Bodin

Telefon: 08-505 268 00

E-mail: jb@camatsystem.com

Hemsida: www.camatsystem.com