**Anvendelse af industristik på montageskinnen**

Phoenix Contacts Heavycon CIF (Connector Installation Frames) montagerammer gør det muligt hurtigt at klikke Heavycon industristik på en montageskinne. Den stigende anvendelse af kabelindføringssystemer til styretavler resulterer i et stigende behov for at konnektere forkonfektionerede stik direkte på montageskinnen. Disse nye montagerammer er udviklet til denne form for konnektering.

Den robuste trykstøbte aluminiumskonstruktion er designet til at understøtte industristik med stive ledninger og overholder de funktionelle krav til industristik. Det åbne base element muliggør anvendelsen af forkonfektionerede kontakt indsatse. En passende ledende PE kontakt til huset er sikret og dermed overholdes UL standarden 1977.

Stik og montagerammelås fås i skrue- og klemme udgaver.

For yderligere information kontakt Head of Product Management Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk .