**Pressmeddelande**

Stockholm 2014-04-22

**KRAFTFULL OCH STILREN LED-SERIE FÖR 3-FAS FRÅN MAXEL**

Det är med glädje vi presenterar Prestley för 3-fas. Spotlightserien finns i tre olika lumenpaket (2500lm, 3000lm och 4500lm) och är utrustad med den senaste LED-tekniken.

Den flexibla och kraftfulla LED-serien Prestley kombinerar hög ljudkvalité med design vilket gör armaturen lämplig för of­fentlig miljö. Armaturserien är väldigt avbländad tack vare att dioden sitter högt upp i armaturen.

Finns i färgerna vit, aluminium och svart.

Armaturen med 25W kan styras med DALi, resterande 32W och 45W styrs med tänd och släck.

Samtliga är utrustade med en 3-fas universaladapter som pas­sar de flesta 3-fassystemen.

Livslängd L70 (40 000h) vid 25°.

**EGENSKAPER**

Spänning: 230V.

Klass: 1.

Effekt: 25W (2500lm), 32W (3000lm) och 45W (4500lm).

Kelvin: 2700K, 3000K och 6500K.

Spridningsvinkel: 10°, 20°, 40° och 70°.

Ställ- och vridbar: 180° och 355°.

Färg: Vit, svart och aluminium.

**INFO MAXEL BELYSNING AB**

Maxel Belysning AB är en av Sveriges ledande aktörer

inom professionella belysningssystem.

För mer information kontakta: Gustav Asplind: 070-291 49 45

**MAXEL BELYSNING AB**

Box 8056

Avestagatan 35

163 08 Spånga

VÄXEL 08-445 74 40

FAX 08-36 99 30

www.maxel.se