**Multifunktionelt timer modul**

Det multifunktionelle, stikbare timer modul RIF-T3-24UC fra Phoenix Contact opgraderer et relæ modul til et timer relæ. Dermed bliver intervalkobling ved en konstant indgangsspænding mulig.

Modulet tilbyder tre tidsfunktioner: forsinket start, forsinket stop og puls. Der er fire tidsintervaller på mellem 0,5 sekunder og 100 minutter. DIP switches anvendes til at vælge det grundlæggende tidsinterval og tidsfunktion, mens detaljerede tilpasninger af tiden udføres med et potentiometer. En LED anvendes til at overvåge koblingsstatus og til at indikere forkerte indstillinger.

RIF-1 til RIF-4 grunddele fra RIFLINE relæsystemet kan alle udstyres med timer modulet, som stikkes i relægrunddelen og ikke i et beskyttelseskredsløb. En indgangsspænding på 24 V AC/DC kræves for at modulet kan være i drift.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, blumby@phoenixcontact.dk.

**F**