**WLAN Ethernet Client til 5 GHz frekvensområdet**

Phoenix Contact tilbyder nu en industriel WLAN Ethernet client til integration af Ethernet-kompatible enheder i WLAN IEEE 802.11a/n netværk (5 GHz frekvensbånd). Den nye client har IP67 beskyttelse og udvider WLAN Ethernet client til IEEE 802.11 b/g WLAN standarden (2.4 GHz frekvensbånd).

En integreret antenne er specielt udviklet til brug i industrielle miljøer med meget reflekterende enheder. Nye funktioner som DCP, LLDP og Profinet prioritering øger ydelsen ved anvendelse i automationsnetværk. WLAN Ethernet clienten er udviklet til brug i wireless opgaver, som er baseret på Ethernet kommunikation, som for eksempel controllere, I/O moduler og terminaler.

For yderligere information kontakt Product Manager Per Andersen,

pandersen@phoenixcontact.dk

.