

DRYGOLIN Oljedekkbeis og DRYGOLN Pluss Oljedekkbeis

Hva er oljedekkbeis?

**

*Nydelig solspill på veggen malt med fargen Jotun 0347* ***Malmblå****. Her ser vi at den avdempede strukturen i treverket gir kledningen fint liv.*

**UTSEENDE – AVDEMPET STRUKTUR**

Av utseende er [DRYGOLIN Oljedekkbeis](https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/exterior/drygolin/products-colours.aspx?q=DRYGOLIN-Oljedekkbeis) en dekkende trebehandling som samtidig gir treverket en fin og avdempet struktur. Vi kan si at det er en slags mellomting mellom beis og maling. DRYGOLIN Oljedekkbeis dekker mer enn [TREBITT Oljebeis](https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/exterior/trebitt/trebitt-oljebeis.aspx), men er i utgangspunktet litt mer transparent enn [DRYGOLIN Oljemaling](https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/exterior/drygolin/products-colours.aspx?q=DRYGOLIN-Maling).

**BESKYTTELSE – HVA ER OLJEDEKKBEIS?**

I tillegg til ønske om et pent utseende behandler vi utvendig treverk for å beskytte mot vær og vind. Været setter høye krav til farge og produkt; Treverket skal beskyttes mot skadelige UV-stråler, det må tåle snø og kulde, og kunne stå imot alt fra stiv kuling til piskende regn. Derfor tester vi våre malinger på spesielt værutsatte steder i Norge! På Kråkenes fyr testes utendørsproduktene våre mot harde vindforhold, i Bergen mot store mengder regn, i Sandefjord testes høye temperaturer, mens vi på Svalbard utsetter produktene for ekstreme minustemperaturer. Målrettet innovasjon og produktutvikling har gjort våre oljedekkbeiser skreddersydd for norske, barske forhold!



***Varme og historiske farger****. Rødt er en farge med lange tradisjoner i Norge. Faktisk ligger flere av Jotuns rødtoner stabilt inne blant landets mest foretrukne farger! Her ses fargen Jotun 2006* ***Husmannsrød****.*



**DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS VS. DRYGOLIN PLUSS OLJEDEKKBEIS – HVA ER FORSKJELLEN?**

DRYGOLIN Oljedekkbeis er en dekkende behandling som fremhever og viser treverkets struktur. Den gir god beskyttelse mot svertesopp, og er meget værbestandig. DRYGOLIN Pluss Oljedekkbeis med moderne vannavvisende teknologi gir, i tillegg til at den er meget værbestandig, ekstra beskyttelse mot både svertesopp og algevekster og ekstra god farge- og glansholdbarhet.





JOTUN 9938 Dempet sort kan kombineres med det aller meste av farger. Vinduene er helt malt i med DRYGOLIN Ultimat Vindu og dør i fargen JOTUN 1001 Eggehvit.



**PÅFØRINGSEGENSKAPER**

Oljen i DRYGOLIN Oljedekkbeis bidrar til god inntrengning i underlaget, og fører til bra heft og flyt. Den er fin å påføre med sin fyldige konsistens. Med DRYGOLIN Oljedekkbeis kan man male også i den kalde årstiden – du kan faktisk male helt ned i 5 minusgrader!