

Oktober/ 2015

Norton lanserer tynne kappeskiver med lengre levetid

Tynne kappeskiver er spesielt godt egnet for kapping av tynnveggede detaljer som f.eks. rustfrie rør og tynnplater. Norton lanserer nå en ny tynn kappeskive med 1,0 mm tykkelse. Den nye kappeskiven, som har betegnelsen X-Treme Long Life, oppgis å ha opp til 30 % bedrere ytelse.

X-Treme Long Life kappeskiver har fått en mindre skivetikett enn hva som er vanlig. Dette gir flere fordeler som at skiven blir mer friskjærende og gir hurtigere og mykere kapping samt at vibrasjonsnivået blir lavere. Dessuten får man rene og fine snitt og høy presisjon i kappingen. Såvel avvirkningsgraden som levetiden kan økes med opp til 30% i henhold til produsenten. Nortons nye kappeskiver med 1,0mm tykkelse benyttes i vinkelsliper for kapping av stål, rustfritt og harde legeringer. Den nye kappeskiven finnes i både 115 og 125 mm diameter.

”Med Nortons nya tynne kappeskive ”X-Treme Long Life” får man en kapping med meget høy presisjon samt fine og rene snitt uten brenning. Takket være den lange levetiden og hurtige kappingen får man høyere produktivitet og laveree totale kappekostnader.” sier Audun Hjelseth, salgssjef hos Saint-Gobain Abrasives AS.

PRESSEMELDING

**Saint-Gobain Abrasives AS**Brobekkveien 84 • 0582 Oslo • Tlf: 63 87 06 00 • Fax: 63 87 06 01 E-post: [sga.no@saint-gobain.com](mailto:sga.no@saint-gobain.com) Web : www.saint-gobain-abrasives.com