**Stiksystemer til PV systemer: DC væggennemføringer til spændinger op til 1500 V**

Phoenix Contact præsenterer Sunclix DC stik, den nyeste tilføjelse til produktprogrammet inden for fotovoltaiske applikationer. Stikkene er produceret med tanke på fremtidens markedskrav op til 1500 V og 40 A, og er kompatible med alle stikkene i Sunclix produktprogrammet.

De forkonfektionede stik fås med kabler i rød, blå eller sort i længder op til 350 mm. Ved installation i et hus sikrer en positioneringsnot, at stikprofilen tilpasses lige. Stikkene er i overensstemmelse med DIN EN 50521 standarden og har IP68 beskyttelse, når den er isat. Phoenix Contact har udvidet med de nye DC stik i Sunclix produktprogrammet for at imødekomme væksten på markedet for fotovoltaikløsninger.

For yderligere information kontakt Head of Product Management Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk.