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Mod: Das Bayernwerk hat sich schon vor geraumer Zeit auf den Weg gemacht, Vorreiter im operativen Betrieb und eben innovativ zu sein. Neugierig bleiben, neue Dinge versuchen - auch das bedeutet Innovation, um beispielsweise den Alltag und das Arbeiten auf Baustellen unter Hochspannungs-Freileitungen sicherer zu machen. 
Text:
Seit Anfang November hängen diese fünf LED-Leuchtmarker auf der Freileitung über der Hochbrückenbaustelle in Bayreuth. Ein Pilotprojekt mit ernstem Einsatzhintergrund: 
O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (10 Sek.)
„Dieses Projekt resultiert aus einem konkreten Vorfall, bei dem es zu einem Unfall im Bereich einer Baustellenkreuzung mit unserer Leitung gekommen ist.“

Ein Bohrgerät war Ende März 2024 bei Arbeiten auf der A3 in der Nähe von Höchstadt in die Hochspannungsleitung geraten, so dass Seile gerissen sind und den fließenden Verkehr gefährdet haben. Die Sichtbarkeit von Freileitungen vor allem bei Schlechtwetter und in Dunkelheit wird nun dank der neuen Leuchtmarker deutlich erhöht, das Unfallrisiko damit zusätzlich verringert. Dabei bedient sich das Team um Johannes Manz einer Technik, die bereits anderweitig sehr gut funktioniert.	Comment by Martens, Christian: Das Bohrgerät ist mit der Leitung direkt über der Autobahn kollidiert, so dass Seile gerissen sind und den Verkehr gefährdet haben. Soll aber im Detail gar nicht mehr das Thema sein. Wichtig: Es gibt einen konkreten Anlass, nach Verbesserungen - insbesondere wenn es um Sicherheit geht - zu suchen. 	Comment by Martens, Christian: ...um das Unfallrisiko zusätzlich zu verringern.... Es hat auf der Bayreuther Baustelle keinen Vorfall gegeben.
O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (18 Sek.)
„..[…]so kam man relativ schnell in den Bereich der Sicherungsleuchten, die normalerweise im Bereich von Flughäfen verbaut werden, um dortige Leiterseile zu markieren. Verwendungs -oder Anwendungszweck ist hier der gleiche - Aufmerksamkeit auf das Seil zu lenken.“
Die Montage dieser Leuchtmarker findet je nach Maßnahme mit dem Leiterseilwagen oder einer Hubarbeitsbühne statt. Bei ausreichendem Stromdurchfluss leuchten die an die Leiterseile angehängten Marker durchgehend über dem Baustellenbereich. 
O-Ton: Johannes Manz – Projektleitung & Systemtechnik Hochspannungs-Leitungen | Bayernwerk Netz GmbH (15 Sek.)
„Es ist nur für den Zeitraum der Baustelle einzurichten. Wir reden aber hier von Baustellen mit einer Dauer von 3 bis 5 Jahren, also in der Regel große Autobahnbaustellen, Brücken-Sanierungen, Brücken-Baustellen, also langfristigere Projekte.“

Alleine in diesem Jahr sollen nochmal 10 dieser speziellen, rund 8 Kilogramm schweren Leuchten im Gebiet der Bayernwerk Netz GmbH verbaut werden. Und auch für 2026 sind bereits weitere Einsatzorte im Netzgebiet geplant – um so für noch mehr Sicherheit in luftigen Höhen zu sorgen. 


 






