******

**Security-appliance med IPsec og OpenVPN**

I tillegg til den sikre krypteringsstandarden IPsec støtter Security-Appliances FL MGuard fra Phoenix Contact nå også OpenVPN.

Med denne protokollen som klient støtter enhetene nå to sikre krypteringsstandarder. Hver av disse har spesielle egenskaper med tilnærmet identiske sikkerhetsnivåer. Dette innebærer at blandet drift med begge standarder samtidig er mulig, på samme måte som hub&spoke, der data fra en VPN-tunnel overføres til en annen.

Security-ruterne kan tilknyttes fjernvedlikeholdssentralene OpenVPN. Overføringsstandarden kan kombineres med alle andre teknologier med relasjon til security-ruteren, som OPC-Inspector og CIFS Integrity Monitoring. OpenVPN er tilgjengelig for enhetene fra firmware 8.3.

**4791** Oppgis ved angivelse av sifre i forbindelse med leser-

service