******

**Smalt Serie D-stikhus af kunststof**

Phoenix Contact tilbyder nu også kunststofstikhuset HEAVYCON EVO i den 30 mm brede D-serie. M20 og M25 kabelforskruninger med bajonetlås muliggør ikke kun vinkelret men også lige kabelafgangsretning med samme stikhus. Dermed reduceres antallet af varianter på lager, og kabelretningen kan også tilpasses på stedet på et senere tidspunkt.

Takket være nydimensionerede montagepakninger opnås kapslingsklasse IP65/66. I D-seriens stikhuse passer både kontaktindsatsene HC-A10 og HC-A16 med skruetilslutninger og de kompakte crimp-kontaktindsatse HC-D15 og HC-D25. Stikkene er fuldt kompatible med markedsstandarden og giver et meget højt niveau af mekanisk stabilitet for anvendelse i barske industrielle miljøer.

Stikkene leveres som enkeltprodukter, men kan også leveres fra lager som komplette stiksæt.

For yderligere information kontakt Product Manager Henning O. Lippert, [hlippert@phoenixcontact.dk](mailto:hlippert@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på 36 44 77 11.