# Nya Yale Doorman L3 är här

Ny kompakt design, smartphone-app och högre säkerhetsklassning är några nyheter. Nya ytbehandlingar ger hållbarhet och elegans för att passa Skandinaviskt klimat och formspråk.

**Förenkla vardagen**

Uppkopplingen via BLE möjliggör att dörren kan låsas upp när man närmar sig låset med väskor i båda händerna. Yale Doorman L3 har en inbyggd ringklocka som ger notiser direkt i mobilen. Släpp in budet på håll och lås igen när paketet är lämnat. Användare låser upp med mobilen, kod eller bricka.

**Följ låsens status var än du är**

I Yale Access-appen ser du vem som låser och låser upp med personliga koder. Har du ett Yale Doorman-lås på villan och ett lås på sommarstugan följer du dessa lås i Yale Access-appen. Du kan även följa status på Yale Linus digitala lägenhetslås i Yale Access. Full koll med andra ord.

**Mindre och tydligare**

Insidan är smalare vilket gör att den även passar kraftigare klimatdörrar. Stjärna och fyrkant är utbytt mot låssymbol. Y

**Säkrare än någonsin**

Kombinationen av digital kryptering och robust mekanik gör låset säkert Yale Doorman L3 är godkänt i nya låsklass 3 (SS3522).

Yale Doorman L3 stöder Google Home, Amazon Alexa, Phillips