****

**Flerkanalig säkringsmodul enligt NEC Class 2**

CBMC, den 4-kanaliga kompakta säkringsmodulen för 24VDC kretsar från Phoenix Contact AB, finns nu för leverans med
NEC Class 2 godkännande enligt UL 1310. Detta innebär att användaren kan installera upptill 4 st. kretsar från en enda modul med en energibegränsning på 100 VA. Detta innebär att användaren kan installera en ”vanligt” 24VDC strömförsörjning och ändå hantera kraven från den amerikanska marknaden. Detta sparar såväl utrymme som kostnader, då en och samma strömförsörjning kan utnyttjas maximal till såväl ”vanliga” kretsar som UL 1310 NEC Class 2 begränsade, och den tidigare specialutformade strömförsörjningen utgår.

Phoenix Contact AB
Linvägen 2
14144- Huddinge

Tel: 08-608 64 00

Hemsida: [www.phoenixcontact.se](http://www.phoenixcontact.se)

**Bild 4941.jpg**