**Nyt AC stik til fotovoltaiske systemer**

Phoenix Contact udvider sit Sunclix stikprogram til fotovoltaiske systemer til at omfatte AC stik. Dette betyder, at 3-leder AC-kabler med ledertværsnit mellem 2,5 og 6 mm2 for første gang nogensinde kan tilsluttes til solar inverteren på en brugervenlig måde uden brug af værktøj.

Stikkene er designet til spændinger op til 300 V og 25 A samt med IP68 beskyttelse. Både fleksible og stive ledere kan tilsluttes. Af sikkerhedsmæssige årsager kan stikkene kun skilles ad med et værktøj og kan tilføjes en sikkerhedsforsegling.

AC stikkene er certificerede i henhold til DIN EN 61984 og kan anvendes som defineret i DIN EN 62109-1 standarden for frekvensomformere.

For yderligere information kontakt Head of Product Management Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk.