******

**Ny AC strømforsyninger med integreret energilager**

De nye afbrydelsesfri strømforsyninger (UPS) fra Phoenix Contact’s TRIO produktprogram til DIN-skinner forsyner pålideligt AC belastninger med op til 750 VA/600 W.

Strømforsyningen er til 230 V AC og 120 V AC applikationer. Takket være det integrerede USB interface kan overordnede enheder tilsluttes. På denne måde kan enhver industri-pc tilsluttet til strømforsyningen lukkes ned på en kontrolleret måde. Den rene sinuskurve på udgangen muliggør en problemfri overgang, da sinuskurven genereret i batteridrift kører synkront med nettet, der bruges til forsyningen.

Da UPS og energilagring er kombineret i et hus, gør det strømforsyningen særligt pladsbesparende. Den integrerede VRLA energilagring sikrer lange buffertiden og kan udvides med en ekstra enhed. Opstart af belastninger fra energilageret er muligt, selv uden input fra nettet. Enheden har også LED status indikatorer til signalering og funktionsovervågning såvel som tre aktive 24 V DC koblingsudgange for signalering til et overordnet kontrolsystem.

For yderligere information kontakt Product Manager Brian Lumby, [blumby@phoenixcontact.dk](mailto:blumby@phoenixcontact.dk) eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.