**FUCHS esittelee uuden sukupolven teollisuusvaihteistoöljyt – RENOLIN UNISYN XT tuotesarja**

Maailma muuttuu ja monet suurista kysymyksistä liittyvät kestävyyteen, ja siksi myös tuotevalikoimamme kehittyy samaan suuntaan.

**RENOLIN UNISYN XT** on tuotesarja täyssynteettisiä vaihteistoöljyjä (VG 68 – 1000), jotka perustuvat innovatiiviseen mPAO-perusöljyyn. Uusi tuotesarja korvaa olemassa olevan RENOLIN UNISYN CLP -tuotesarjan (VG 68-1000).

RENOLIN UNISYN XT -sarjan mPAO-perusöljy valmistetaan energiatehokkaammin kuin perinteinen PAO, ja sen avulla lopputuotteen kemiallisen koostumuksen ja ominaisuuksien hallinta on helpompaa.

Huolellisesti valittujen ja arvioitujen lisäaineiden ja kattavien testien myötä tuloksena on optimoitu vaihteistoöljy, jonka etuina ovat:

* Erinomaiset kylmäominaisuudet
* Vähäinen vaahtoavuus
* Hyvä ilmanerottelukyky
* Erinomainen vanhentumiskestävyys
* Optimoitu korroosiosuojaus
* Erinomainen viskositeetti-lämpötilasuhde
* Erittäin korkea luontainen viskositeetti-indeksi (VI)
* Moniasteominaisuus
* Suojaa tehokkaasti kulumiselta, erinomainen EP-suorituskyky
* Sekoitettavissa mineraaliöljy- ja esteripohjaisten vaihteistoöljyjen kanssa
* Mahdollistaa huoltovälien pidentämisen
* Toimii hyvin korkeissa ja matalissa käyttölämpötiloissa

Asiakkaillemme tämä tarkoittaa erinomaista luotettavuutta ja energiatehokkuutta.

|  |  |
| --- | --- |
| **Poistuva tuote** | **Korvaava tuote** |
| RENOLIN UNISYN CLP 68 | RENOLIN UNISYN XT 68 |
| RENOLIN UNISYN CLP 100 | RENOLIN UNISYN XT 100 |
| RENOLIN UNISYN CLP 150 | RENOLIN UNISYN XT 150 |
| RENOLIN UNISYN CLP 220 | RENOLIN UNISYN XT 220 |
| RENOLIN UNISYN CLP 320 | RENOLIN UNISYN XT 320 |
| RENOLIN UNISYN CLP 460 | RENOLIN UNISYN XT 460 |
| RENOLIN UNISYN CLP 680 | RENOLIN UNISYN XT 680 |
| RENOLIN UNISYN CLP 1000 | RENOLIN UNISYN XT 1000 |

Uusien tuotteiden käyttöönotto tapahtuu kevään ja kesän aikana.

FUCHS Vaihteistoöljyt:

<https://www.fuchs.com/fi/fi/tuotteet/tuoteohjelma/teollisuuden-voiteluaineet/#317-vaihteistooeljyt>