April 2012

Pressmeddelande

engcon lanserar ny kraftfull löstagbar griptillsats.

engcon lanserar en kraftfull, löstagbar griptillsats, GR20RR (Grab 20 Rail Road) till sina tiltrotatorer EC15B, EC218 (kommer senare i år), EC20B och EC226.  
Griptillsatsen är speciellt utvecklad för den tuffa miljön, som griparna utsätts för längs järnvägen, där det ofta dras och lyfts tung räls med grävmaskiner.

* Ja, vi har under en längre tid sett en ökad efterfrågan på denna typ av grip säger Fredrik Jonsson, konstruktionschef på produktionsbolaget engcon Nordic AB.

Fredrik Jonsson har tillsammans med ett par av sina konstruktörer drivit projektet tillsammans med ett par av landets många järnvägsentreprenörer.

* Projketet har gått rekordsnabbt och detta tack vare lyhörda och intresserade entreprenörer som gett oss ovärderlig feedback säger Fredrik jonsson.

HEAB i Hallsberg är en av entreprenörerna som deltagit i projektet och de har framförallt efterfrågat att den skulle vara löstagbar, hög hållfasthet samt god angreppsvinkel mot det som skall gripas/lyftas.

* Detta har vi speciellt lystrat till och vi kan nu stoltsera med en av marknadens absolut kraftfullaste griptillsatser för tiltrotator som dessutom är nedvinklad mellan 35-42 grader beroende på fäste, säger Fredrik Jonsson i pressmeddelandet från engcon.

**Teknisk data GR20RR:**Max gripvidd:820mm  
Bredd B:380mm  
Längd C:Beroende på fäste  
Vikt 140Kg  
Klämkraft spets-spets: @17,5MPa=1540Kg, @21MPa=1840  
Nedvinklad 35-42° beroende på fäste.  
Skyddade cylindrar.   
Löstagbar.

[www.engcon.se](http://www.engcon.se)

För mer info: Kontakta konstruktionschef Fredrik Jonsson, 0670-178 45