Åkersberga 180416

**Grunden till ett bra jobb**

**Mathys Pegaprim**En serie vita täckande grundfärger för problemlösning på olika ytor, inom- och utomhus. Färgerna är mycket snabbtorkande, dammtorra på 15 - 30 min och övermålningsbara efter bara 45 - 60 min. 1 liter täcker upp till 10 kvm beroende på underlag och produkterna säljs i 1, 5 eller 10 liters burkar. För mer information och instruktioner se [www.welinoco.com](http://www.welinoco.com/produkter/varum%C3%A4rke/rust-oleum)

[**Pegaprim® Isofix - spärr- och häftgrund inom- och utomhus**](http://www.welinoco.com/produkt/pegaprim%C2%AE-isofix)

* Schellack-baserad
* Förseglar kvistar och kåda
* Fläckspärr
* Binder lukter från ex. djur eller rök.
* Snabbtorkande - övermålningsbar på ca. 1 timme

[**Pegaprim® Sanitop - våtrumsgrund- och täckfärg inom- och utomhus**](http://welinoco.com/produkt/pegaprim%C2%AE-sanitop#overlay-context=produkt/osmo-top-oil)

* Vattenburen
* Tvättbar
* Flexibel
* Resistent mot mögel-/svampangrepp
* Snabbtorkande - övermålningsbar på ca. 1 timme

[**Pegaprim® Xpress - spärr- och häftgrund inom- och utomhus**](http://welinoco.com/produkt/pegaprim%C2%AE-xpress)

* Vattenburen
* Fäster på blanka ytor utan slipning
* Förseglar poröst material, rostskyddar metall
* Torkar blixtsnabbt - övermålningsbar på ca. 45 minuter