****

**Modulære D-SUB stik til individuelle applikationer**

De nye han- og hunstik fås nu i D-SUB stikprogrammet fra Phoenix Contact. De UL-godkendte kontaktindsatser til signal, data og effektoverførsel fås i D-SUB 9, 15 og 25 designs. Med standard, high density og hybridindsatser kan brugeren lave sin individuelle løsning fra 9 til 44 poler. Programmet omfatter han og hundele såvel som designs med loddepin, loddekop eller med fladkabel kabeltilslutning

Husene er fremstillet i solidt metal eller plast med metal alloy, som sikrer brugervenlig tilslutning. Husene i beskyttelsesklasse IP20 fås med lige eller vinklet kabeludgang. De kan fastgøres til panelet med en skrue eller med et fjedersystem, der er enkelt at montere.

For yderligere information kontakt DC Segment Manager Jan Sachmann, jsachmann@phoenixcontact.dk eller vores kundeservice på telefon 36 77 44 11.